Force CBR mode by adding null packets

Enables stuffing packets (otherwise you get a VBR stream)

mpeg2ts.NullPacketStuffing=false
statmux.timeStampControl=true
mpeg2ts.statmux.cbr=true
rtp.keepStuffing=true
mpeg2ts.statmux.cbr.brCoeff=1